**3.1技术参数响应表**

报价人应描述本次报价各产品的技术参数、规格、质量标准、性能，并说明与用户需求书的满足程度。

报价人应按下列要求描述本次所报货物的技术参数、性能、可靠性等，说明与用户需求书的满足程度，并在报价方案栏中详细列明方案的具体响应内容,包括用户需求书所要求技术说明文件的要求情况。

注：报价方案栏注明各设备的品牌及型号。报价人在响应建议中必须列出具体数值。如果报价人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”。从而可能导致严重影响评标结果。

**技术参数响应表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **标的** | **采购数量** | **单位** | **主要性能★号参数为实质性参数，请务必认真确认，如不响应按废标处理** | **响应方案（列明详细的技术性能指标）** | **响应程度** |
| 1 | 实训室设备采购项目 | 计算机 | 3 | 套 | ★处理器：INTEL I7-11代及以上  ★内存：16GB  ★硬盘：1TB HHD 256GB PCIe 4.0 超高速SSD  接口：前：麦克风\*1 耳机接口\*1 USB3.2 Gen1\*2 Type\*1 后：耳机接口\*1 HDMI\*1 VGA\*1 LAN网线接口\*1 USB2.0\*2 USB3.2 Gen\*2 系统：Windows11 软件：预装正版Office 显示器：21.5英寸 ，分辨率： 1920\*1080 含标准鼠标键盘服务：三年保修及上门服务 |  |  |
| 2 | 实训室设备采购项目 | 计算机 | 1 | 套 | ★处理器：INTEL I5-11代及以上  ★内存：8GB  ★硬盘：1TB HHD 256GB PCIe 4.0 超高速SSD  接口：前：麦克风\*1 耳机接口\*1 USB3.2 Gen1\*2 Type\*1 后：耳机接口\*1 HDMI\*1 VGA\*1 LAN网线接口\*1 USB2.0\*2 USB3.2 Gen\*2 系统：Windows11 软件：预装正版Office 显示器：21.5英寸 ，分辨率： 1920\*1080 含标准鼠标键盘服务：三年保修及上门服务 |  |  |
| 3 | 实训室设备采购项目 | 计算机 | 1 | 套 | ★处理器：INTEL I5-11代及以上  ★内存：16GB  ★硬盘：2TB HHD 256GB PCIe 4.0 超高速SSD  接口：前：麦克风\*1 耳机接口\*1 USB3.2 Gen1\*2 Type\*1 后：耳机接口\*1 HDMI\*1 VGA\*1 LAN网线接口\*1 USB2.0\*2 USB3.2 Gen\*2 系统：Windows11 软件：预装正版Office 显示器：21.5英寸 ，分辨率： 1920\*1080 刻录机：外置刻录机一台 含标准鼠标键盘服务：三年保修及上门服务 |  |  |
| 4 | 实训室设备采购项目 | 计算机 | 2 | 套 | ★处理器：INTEL I5-11代及以上  ★内存：8GB  ★硬盘：1TB HHD 256GB PCIe 4.0 超高速SSD  接口：前：麦克风\*1 耳机接口\*1 USB3.2 Gen1\*2 Type\*1 后：耳机接口\*1 HDMI\*1 VGA\*1 LAN网线接口\*1 USB2.0\*2 USB3.2 Gen\*2 系统：Windows11 软件：预装正版Office 显示器：23.8英寸 ，分辨率： 1920\*1080 含标准鼠标键盘服务：三年保修及上门服务 |  |  |
| 5 | 实训室设备采购项目 | 计算机 | 69 | 套 | ★处理器：INTEL I7-11代及以上  ★内存：16GB  ★硬盘：1TB HHD 256GB PCIe 4.0 超高速SSD  独立显卡：2G  接口：前：麦克风\*1 耳机接口\*1 USB3.2 Gen1\*2 Type\*1 后：耳机接口\*1 HDMI\*1 VGA\*1 LAN网线接口\*1 USB2.0\*2 USB3.2 Gen\*2 系统：Windows11 软件：预装正版Office 显示器：21.5英寸 ，分辨率： 1920\*1080 含标准鼠标键盘服务：三年保修及上门服务 |  |  |
| 6 | 实训室设备采购项目 | 显示器 | 122 | 套 | ★尺寸：23.8英寸IPS显示器 刷新率：60Hz及以上 接口：HDMI/VGA接口 分辨率：1920\*1080 |  |  |
| 7 | 实训室设备采购项目 | 计算机 | 1 | 套 | ★处理器：INTEL I7-11代及以上  ★内存：8GB  ★硬盘：512GB 独立显卡：2G 接口：前：麦克风\*1 耳机接口\*1 USB3.2 Gen1\*2 Type\*1 后：耳机接口\*1 HDMI\*1 VGA\*1 LAN网线接口\*1 USB2.0\*2 USB3.2 Gen\*2 系统：Windows11 软件：预装正版Office 显示器：23.8英寸 ，分辨率： 1920\*1080 含标准鼠标键盘服务：三年保修及上门服务 |  |  |
| 8 | 实训室设备采购项目 | 计算机 | 61 | 套 | ★处理器：INTEL I7-11代及以上  ★内存：8GB  ★硬盘：512GB 独立显卡：2G 配件1：考试耳机 配件2：USB摄像头 接口：前：麦克风\*1 耳机接口\*1 USB3.2 Gen1\*2 Type\*1 后：耳机接口\*1 HDMI\*1 VGA\*1 LAN网线接口\*1 USB2.0\*2 USB3.2 Gen\*2 系统：Windows11 软件：预装正版Office 显示器：23.8英寸 ，分辨率： 1920\*1080 含标准鼠标键盘服务：三年保修及上门服务 |  |  |
| 9 | 实训室设备采购项目 | 计算机 | 8 | 套 | ★处理器：INTEL I5-12代及以上  ★内存：16GB ★硬盘：512GB 独立显卡：8G 接口：前：麦克风\*1 耳机接口\*1 USB3.2 Gen1\*2 Type\*1 后：耳机接口\*1 HDMI\*1 VGA\*1 LAN网线接口\*1 USB2.0\*2 USB3.2 Gen\*2 系统：Windows11 软件：预装正版Office 显示器：27英寸 ，IPS技术，低蓝光 含标准鼠标键盘服务：三年保修及上门服务 |  |  |
| 10 | 实训室设备采购项目 | 计算机 | 2 | 套 | ★处理器：INTEL I7-11代及以上  ★内存：16GB ★硬盘：2T+480GB 独立显卡：8G 接口：前：麦克风\*1 耳机接口\*1 USB3.2 Gen1\*2 Type\*1 后：耳机接口\*1 HDMI\*1 VGA\*1 LAN网线接口\*1 USB2.0\*2 USB3.2 Gen\*2 系统：Windows10 软件：预装正版Office 显示器：23.8英寸 ，IPS技术，低蓝光 含标准鼠标键盘服务：三年保修及上门服务 |  |  |
| 11 | 实训室设备采购项目 | 立式钢琴 | 13 | 套 | 产品规格：立式钢琴230kg 琴键: 88键，复合白键，哑光黑键 外壳尺寸：长1530mm宽605mm 高1230mm (偏差±2mm） 钢板：传统显沙铸造 音板：采用实木音板，芯板木纹方向与实木音板一致，使音板既有实木音板特性，又有复合音板强度，在各种不同的气候条件下均能保持纯正饱满的音质效果 琴弦：采用德国原装进口钢线，国产铜丝 弦槌：日本进口配件 其他：踏板功能齐全，配有延音踏板、倍弱音踏板和弱音踏板 琴凳：皮质材料 琴套：采用绒布材质 服务：送一次调音 |  |  |
| 12 | 实训室设备采购项目 | 教学显示屏 | 2 | 套 | 支持格式2160p 刷屏率 120Hz 亮度300-500尼特 屏幕比例16:9 响应时间10ms 屏幕分辨率超高清4K 色域值92% 屏幕尺寸85英寸 对比度≧200：1 色域标准DCI-P3 HDR显示支持HDR |  |  |
| 13 | 实训室设备采购项目 | 工作站操控台 | 2 | 套 | 材质：环保材质 尺寸：60\*87\*100 |  |  |
| 14 | 实训室设备采购项目 | 交换机 | 2 | 套 | 商品毛重：450.00g 商品产地：中国大陆 下行接口类型：以太网交换机 上行端口速率：千兆 网管类型：非网管 类型：桌面式交换机 端口数量：5口 云管理交换机：不支持云管理 下行端口速率：千兆 |  |  |
| 15 | 实训室设备采购项目 | 学生座椅 | 110 | 张 | 加厚钢管椅架：  厚度：33mm 直径：1.0mm  坐垫海绵网布，靠背手工网布  加大铝合金托旋转写字板（带杯架） |  |  |
| 16 | 实训室设备采购项目 | 监听音箱 | 4 | 只 | 尺寸：144\*236\*167mm MSP声音 多种输入口和控制器 频率响应：20KHz |  |  |
| 17 | 实训室设备采购项目 | 相机 | 2 | 台 | 对焦系统：反差式自动对焦系统 尺寸：长151mm；宽115mm；高111mm 高清摄像：4K超高清视频 焦点数量：225个 有效像素：2420万 连拍速度：1/8000-60s |  |  |
| 18 | 实训室设备采购项目 | 镜头 | 2 | 个 | 远射变焦70-200mm F2.8光圈 对焦锁定按钮：无按钮 自动对焦马达：支持自动对焦 AF/MF切换：支持 |  |  |
| 19 | 实训室设备采购项目 | 镜头 | 2 | 个 | 标准变焦24-70mm F2.8光圈 对焦锁定按钮：无按钮 自动对焦马达：支持自动对焦 AF/MF切换：支持 |  |  |
| 20 | 实训室设备采购项目 | 手持云台稳定器 | 2 | 套 | 负载：4.5kg 自动轴锁，加长版碳纤维轴臂，云台模式切换开关，蓝牙快门控制，1.8英寸彩色OLED触摸屏 支持LiDAR激光跟焦系统（多点） 支持斯坦尼康/车载/滑轨灯拍摄 含云台、电池手柄、双层快装板 |  |  |
| 21 | 实训室设备采购项目 | 灯光 | 4 | 盏 | 南光Forza 500 |  |  |
| 22 | 实训室设备采购项目 | 灯光 | 4 | 盏 | 南光Forza 300 |  |  |
| 23 | 实训室设备采购项目 | 灯光套装 | 2 | 套 | Forza 300B人物主光顶灯套装（含以下） 一、Forza 300B\*1  二、90CM柔光箱\*1  三、K-1C魔术腿\*1 |  |  |
| 24 | 实训室设备采购项目 | 灯光 | 2 | 盏 | 南光Forza 300B |  |  |
| 25 | 实训室设备采购项目 | 灯光套装 | 2 | 套 | Forza 300双灯摄影摄像套装（含以下） 一、Forza 300\*2  二、90CM柔光箱\*1  三、80柔光球\*1  四、灯架\*2 |  |  |
| 26 | 实训室设备采购项目 | 灯光套装 | 2 | 套 | 三灯套装 1.灯头\*3只 2.欧司朗24V150灯泡\*6个 3.四叶挡光板\*3副 4.拆腿灯架\*3个 5.专业铝箱\*1个 |  |  |
| 27 | 实训室设备采购项目 | 灯光套装 | 2 | 套 | kino flo魔术腿沙袋套装 1.4尺4管灯头1个 2.电子整流器1个 3.7米连接线1根 4.白光5600k灯管4根 5.魔术腿支撑臂扣板1套 6.大号魔术腿C型架1套 7.大号沙袋1个 |  |  |
| 28 | 实训室设备采购项目 | 灯架 | 4 | 套 | 菲涅尔控制配件 FL-20G菲涅尔镜头\*1 |  |  |
| 29 | 实训室设备采购项目 | 灯架 | 9 | 个 | 2.8米灯架 |  |  |
| 30 | 实训室设备采购项目 | 灯架 | 4 | 个 | 19保荣卡口成像镜头 |  |  |
| 31 | 实训室设备采购项目 | 灯架 | 2 | 个 | 长条形柔光箱（蛋格）（forza—300b） |  |  |
| 32 | 实训室设备采购项目 | 灯架 | 6 | 个 | 摄影魔术腿灯架，可拆卸折叠，坚固稳固 材质：铝合金 安装高度：145-328cm 横杆：120cm |  |  |
| 33 | 实训室设备采购项目 | 柔光板 | 5 | 个 | 反光泡沫板， 颜色：正反双面白 底座：金属滑轮底座 |  |  |
| 34 | 实训室设备采购项目 | 柔光板 | 2 | 个 | 规格：弧形反光泡沫板 尺寸：直线距离150cm，宽66cm，弧线距离180cm 底座：金属轮滑底座 |  |  |
| 35 | 实训室设备采购项目 | 架面 | 3 | 张 | 硫酸布（蝴蝶布）架面 1.2m\*1.2m |  |  |
| 36 | 实训室设备采购项目 | 架面 | 2 | 张 | 硫酸布（蝴蝶布）架面 2.1m\*1.5m 含蝴蝶架 |  |  |
| 37 | 实训室设备采购项目 | 架面 | 1 | 张 | 黑幕架面 1.2m\*1.2m |  |  |
| 38 | 实训室设备采购项目 | 架面 | 3 | 张 | 黑幕架面 1.5m\*2m |  |  |
| 39 | 实训室设备采购项目 | 石膏雕像 | 2 | 个 | 67cm大卫石膏像、53cm海盗石膏像 |  |  |
| 40 | 实训室设备采购项目 | 石膏雕像支架 | 2 | 个 | 尺寸：30\*100 |  |  |
| 41 | 实训室设备采购项目 | 监视器 | 1 | 台 | \* 屏幕尺寸：27英寸, 屏幕宽高比：16:9, 分辨率：3840×2160, 色深：1.07B，视角：178°H×178°V，亮度350nit，对比度1000:1； \* 2路 12G-SDI 视频输入与环出 (向下兼容 6G/3G/HD/SD-SDI); \* 2路 3G/HD/SD-SDI视频输入，2路环通输出； \* 12G-SDI 单链路 4K SDI 信号最大支持 4096x2160 60p 格式; \* 支持 SQD 和 2SI 格式 4K 信号; \* 1路 HDMI 2.0 输入和 1路 SDI SFP+ 光纤模块接口输入; \* 支持多种画面显示模式: 4K 模式/四画分模式/高清单画面模式; \* 四画分模式支持SDI/HDMI 不同格式&频率信号同时混合显示; \* 四画分模式（边界框线/窗口可选）; \* 支持 4K 信号 Payload ID 显示； \* 支持色彩空间和EOTF曲线自动识别, 匹配(REC709/Rec2020); \* 多种色空间选择 (REC709/EBU/DCI-P3 D65/DCI-P3/REC2020/Bypass); \* 支持 HDR: PQ (ST2084), HLG (1.0,1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); \* 支持多种摄像机Log 曲线: SONY S-log1/2/3, ARRI Log-C, Canon C-log1/2/3, Panasonic V-log/log(softroll); \* 多种 Gamma 选择: Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6; \* 支持4K HDR波形图，矢量图，支持标记/Box控制调节功能;  \* 3D LUT 色彩校正支持 ColourSpace 和 Calman 校色软件; \* 支持加载用户自定义 3D LUT 表功能(用户1/用户2); \* S1-S8 8个可选场景设置; \* 支持水平镜像，辅助聚焦，伪色彩，斑马纹; \* SDR/HDR 对比功能, 暗部细节查看功能（Black Lift）; \* 支持全扫描，过扫描，全蓝/黑白模式; \* 16通道嵌入式音频表; \* 静态和动态 UMD/IMD 显示(支持TSL3.1/4.0协议); \* 支持 607/608 CC 隐藏字幕功能; \* 按键锁定功能，画面静帧功能; \* 支持通过USB/网口进行软件升级和导入LUT表; \* GPI(四画分模式下窗口可选/添加框线); \* 铝合金机壳，内置扬声器; \* 220V交流电源输入; |  |  |
| 42 | 实训室设备采购项目 | 无线麦克风 | 3 | 套 | wireless go II一拖二无线领夹麦克风\*2 |  |  |
| 43 | 实训室设备采购项目 | 挑杆麦克风 | 3 | 套 | BM6060挑杆麦克风（含防风套、线） |  |  |
| 44 | 实训室设备采购项目 | 监听耳机 | 1 | 个 | 接口直型 阻抗30Ω 声压90dB 线型单边导线 音频接口3.5毫米音频接口 灵敏度99dB |  |  |
| 45 | 实训室设备采购项目 | 相机套装 | 1 | 套 | FX6机身+大三元镜头+套笼ES-20-C-V+GEA-G160T存储卡\*2+原装进口读卡器+德力卡三脚架 |  |  |
| 46 | 实训室设备采购项目 | 旗板 | 3 | 张 | 黑旗+框 90CM \* 120 CM |  |  |
| 47 | 实训室设备采购项目 | 旗板 | 3 | 张 | 白旗+框 90CM \* 120 CM |  |  |
| 48 | 实训室设备采购项目 | 大型绿幕 | 1 | 套 | 6m \*10m，含搭建、含夹含架 |  |  |
| 49 | 实训室设备采购项目 | 绿地胶 | 2 | 卷 | 绿幕抠像铺地地胶PVC |  |  |
| 50 | 实训室设备采购项目 | 轨道 | 1 | 套 | 四直三弯一车一包 |  |  |
| 51 | 实训室设备采购项目 | 采访椅 | 2 | 张 | 实木折叠帆布椅 |  |  |
| 52 | 实训室设备采购项目 | 摄像头 | 2 | 个 | 主机+遥控器+5m线 分辨率4K，竖屏，自动对焦，HDR，帧率：1080P 60FPS 4K 30FPS |  |  |
| 53 | 实训室设备采购项目 | 绿幕 | 1 | 套 | 3米\*3米 |  |  |
| 54 | 实训室设备采购项目 | 电视 | 4 | 台 | 屏幕尺寸：55英寸； 屏幕分辨率：3840\*2160；刷新率：60Hz CPU：Cortex A35 四核；内存：2GB； 闪存：8GB 接口情况：HDMI：2个；USB：2个 单屏尺寸（宽\*高）mm：1226.4\*706.2 |  |  |
| 55 | 实训室设备采购项目 | 无线麦 | 4 | 套 | 发射器/接收器：46.4\*42.7\*15mm（含夹子厚度为20.8mm） 无线频率范围：2400-2480MHz；调制方式：GFSK；信噪比：≥80dB 音频频率响应：30Hz-20kHZ；音频延迟：≤20ms；充电输入：5V/100mA 无线发射功率：≤30mW；电池使用时间：约8小时；工作温度：0℃至55℃ |  |  |
| 56 | 实训室设备采购项目 | 支架 | 2 | 套 | 2.8米三脚架 |  |  |
| 57 | 实训室设备采购项目 | 插排 | 5 | 套 | 产品尺寸：255mm\*88mm\*30mm（长\*宽\*厚） 全长：3m USB输入：100V-250V~50/60Hz 0.5A；USB输出：5V-2.4A 最大功率：2500W |  |  |
| 58 | 实训室设备采购项目 | 转接线 | 4 | 套 | DP转HDMI转接线5米 |  |  |
| 59 | 实训室设备采购项目 | 转接线 | 1 | 套 | HDMI转DP线 |  |  |
| 60 | 实训室设备采购项目 | 充电器 | 5 | 套 | 输入：AC100-240V,50/60Hz,1.2A Max； 输出：DC5V/6.8A（单口支持DC 5V/2.4A Max） 输出总功率：34W Max |  |  |
| 61 | 实训室设备采购项目 | 耳机 | 5 | 套 | 驱动单元：动态，53毫米，带钕磁体 类型：耳罩式，封闭式 兼容性：PC,PS5,PS4,Nittendo Switch,Xbox Series XIs,Xbox One 频率响应：50Hz-18kHz |  |  |
| 62 | 实训室设备采购项目 | 无线网卡 | 7 | 个 | 无线标准：支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/标准 传输速度11n: 400Mbps; 11ac: 867Mbps 安全特性：WPA-PSK/WPA2-PSK WPA/WPA2;WEP 发射功率：18dBm 系统支持：Windows 7/8/8.1/10/11（32位，64位）;Windows XP，Mac，Linux系统需另下载驱动安装包 |  |  |
| 63 | 实训室设备采购项目 | 相机 | 1 | 台 | 标准ISO感光度：ISO 100-12800 传感器类型：CMOS 高清摄像：4K超高清视频 产品尺寸（mm）：105.4 x 60 x 44 mm 接口：HDMI；Wi-Fi |  |  |
| 64 | 实训室设备采购项目 | 假电池 | 1 | 个 | 产品型号：FB-NP-BX1-USBA-z |  |  |
| 65 | 实训室设备采购项目 | 视频采集卡 | 1 | 个 | 高清视频采集卡+5米 Micro HDMI线 |  |  |
| 66 | 实训室设备采购项目 | 手持稳定器 | 1 | 套 | 展开：长276毫米，宽111.5毫米，高99毫米；折叠：长189毫米，宽84.5毫米，高44毫米 电池：Li-Po 2S,1000毫安时 云台结构转动范围：平移：-161.64°至173.79°；横滚：-120.30°至211.97°；俯仰：-101.64°至78.55° |  |  |
| 67 | 实训室设备采购项目 | 器材箱 | 1 | 个 | 输入电压：交流100v~240v 50Hz  箱体材质：1.0mm冷轧钢板，箱门材质：4.0mm钢化玻璃，抽屉材质：ABS工程塑料 除湿范围：35%Rh~75%Rh |  |  |
| 68 | 实训室设备采购项目 | 电脑桌 | 2 | 张 | 160\*60CM |  |  |
| 69 | 实训室设备采购项目 | 直播用桌 | 2 | 张 | 100\*60\*74 |  |  |
| 70 | 实训室设备采购项目 | 三脚架 | 1 | 套 | Element系列 碳纤 22管径6kg |  |  |
| 71 | 实训室设备采购项目 | ZV1兔笼 | 1 | 套 | 材质：铝合金； 产品尺寸：121.5\*77\*46mm； |  |  |
| 72 | 实训室设备采购项目 | iPhonexmax | 2 | 台 | CPU型号：苹果A12； 运行内存：4GB； 网络模式：双卡双待； 手机尺寸：157.5×77.4×7.7mm； 操作系统：iOS  存储空间256G，9成新及以上 |  |  |
| 73 | 实训室设备采购项目 | iphone8 | 3 | 台 | 机型：Apple iPhone 8； 系统：IOS；屏幕分辨率：1334 x 750； 机身尺寸：宽67.3mm；长138.4mm；厚7.3mm； 4G网络：4G TD-LTE；4G FDD-LTE； 充电接口：Lightning 存储64G全网通，9成新及以上 |  |  |
| 74 | 实训室设备采购项目 | 无线麦 | 1 | 套 | 无线领夹麦克风，智能降噪一拖一 |  |  |
| 75 | 实训室设备采购项目 | 打印机 | 1 | 台 | 自动双打双复双扫描+有线+输稿器 |  |  |

**供应商名称（公章）：**

**授权代表（签名或盖章）：**

**日期：**

**商务参数响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目 | 简要内容 | 响应方案 | 响应程度 |
| 1 | 合同标的 | 实训室硬件设备 |  |  |
|
| 2 | 货物质量及标准 | 投标人所投标的整体质量、性能等应符合国际通用标准、国家标准和行业标准。 |  |  |
| 3 | 交货时间及地点 | 用户指定地点及合同签定后5天内 |  |  |
| 4 | 保密 | 卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格资料提供给与本合同无关的任何第三方 |  |  |
| 5 | 技术文件 | 卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件 |  |  |
| 6 | 知识产权 | 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。 |  |  |
| 7 | 包装、装卸和运输 | 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责 |  |  |
| 8 | 付款 | 1、合同签订后，经甲方上级主管部门批准后，支付合同金额的80%给乙方作为预付款；2、全部货物现场安装完毕，通过甲方组织的验收合格后，甲方支付合同金额的18%给乙方；3、最后合同金额的2%做为质量保证金，在合同签订满一年后，甲方一次性支付质保金给乙方；4、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式； |  |  |
| 9 | 质量保证及售后服务 | 1. 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的（又特殊说明的除外）2. 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责免费更换及维修。3.质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。 |  |  |

[说明]

1. 除“具体内容”栏所列的内容以外，按《合同书》中的条款执行。

2. 对可以有差异的，其内容的确定，在签定合同时，由买卖双方协商。

**供应商名称（公章）：**

**授权代表（签字或盖章）：**

**日 期：**